hilfeRespProt.html

Tipos de ficheiro ficheiro de pedido

Neste ficheiro são enviadas as ordens ao MP100D / MP12N-S para ler/apagar dados. O ficheiro pode ser criado com o simples editor ASCII.
Por linha é escrita uma ordem. Existe a possibilidade de enviar várias ordens por ficheiro de pedido.
Depois de criar o ficheiro, este tem de ser copiado para a caixa de saída e é lido automaticamente pelo cliente FTP MP100D / MP12N-S e, em seguida, apagado. Os resultados de um ficheiro de pedido são escritos no ficheiro de resposta e no ficheiro de protocolo.
Exemplo de uma estrutura do ficheiro: (p.ex. ler ficheiro de tarefa individual xxyy no MP100D / MP12N-S )
READ JOB xxyy nome do ficheiro
No caso de <nome do ficheiro> não se pode indicar a extensão do nome do ficheiro. Esta é adicionada de acordo com a inicialização.

Página inicial